

建模数据


（根据唐老师提供的数据整理/推导）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 取值 | 备注 |
| 展长 | 12m |  |
| 机翼面积 | 12m2 |  |
| 展弦比 | 12 |  |
| 梢根比 | 0.45 |  |
| 1/4弦线后掠角 | 0° |  |
| 起飞质量 | 800kg |  |
| 气动焦点位置 | 4.335m | 距机头 |
| 平均气动弦长 | 1.048m | 图解法获得 |
| 静稳定裕度 | 15% | 人为取定 |
| 重心位置 | 4.4922m | 计算得到 |
| X轴转动惯量 |  | 按机长为12m，根据飞机设计手册中估算方法估算得到 |
| Y轴转动惯量 |  |
| Z轴转动惯量 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |





From气动组20190408



解释：

Reference Point Pos 表示翼根前端点的位置，也是所有计算的参考点

气动焦点的位置是翼根前端点向后推|Cma/CLa|\*c的位置

3.4903+4.0835/6.0094\*1.0746=4.2205m 距机头


重心位置是气动焦点位置向前推15%的气动弦长的位置


4.2205-0.15\*1.0746=4.0593m

新Cma = CLa\*0.15 = 0.9014


新Cmde = CLde \*(Cmde/ CLde\*c+3.4903-4.0593)/c=2.2576


新Cmdf = CLdf \*(Cmdf/ CLdf\*c+3.4903-4.0593)/c=-0.7224




下图δ舵效，从上至下，分别表示襟翼、副翼、升降舵

下图δ舵效，从上至下，分别表示襟翼、副翼、方向舵







翼根前端点相对于机头位置：

[1221.59,138.32,-183.75]mm\*12000/4199.94

=>[3.4903,0.3952,-0.525]m